**BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Brėžinys** | **Kiekis** | **Minimalūs reikalavimai** |
| **1.** | **Dokumentų spinta uždara**  (1100 mm x 370 mm, h - 1960 mm +/-50 mm) |  | 1 vnt. | Uždara spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Vienoje pusėje turi būti 4 lentynos, kitoje pusėje: viršuje 1 lentyna ir ištraukiama kartelė rūbams pakabinti. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis iš MPP ar HDF. Spintos rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **2.** | **Kušetė**  (2005 mm x 850 mm, h – 870 mm +/-50 mm) |  | 20 vnt. | Kušetė turi būti vienvietė, su patalynės dėže, pakeliamu mechanizmu. Kušetė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Kušetės išorinės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna, vidinės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Čiužinys turi būti spyruoklinis, storis 200 mm +/- 50 mm, aptrauktas gobelenu, kuris turi tarnauti ne mažiau kaip 25000 ciklų. Kušetės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **3.** | **Stalas su stalčiais**  (1300 mm x 500 mm, h -740 mm  +/-50 mm) |  | 1 vnt. | Stalo viršus turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 25 mm storio LMDP. Stalviršis ir stalčių viršeliai laminuoti ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalas turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Stalo briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Turi būti keturi stalčiai su metaliniais bėgeliais. Nugarinė stalčių sienelė turi būti iš LMDP. Reikalingas stalo kojų uždengimas. Stalo rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Stalo spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **4.** | **Spintelė**  (400 mm x 400 mm, h - 550 mm  +/-50 mm) |  | 20 vnt. | Spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės viduje turi būti 1 lentyna. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **5.** | **Pastatoma pusiau uždara spintelė**  (600 mm x 400 mm, h – 1200 mm +/-50 mm) |  | 1 vnt. | Spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės viduje turi būti 1 lentyna.  Atviras tarpas turi būti 200 mm aukščio. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintelė turi būti rakinama. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **6.** | **Lankytojo kėdė** |  | 40 vnt. | Kėdė turi būti metalinėmis kojomis, atlošas ir sėdimoji dalis turi būti aptraukta eko oda su paminkštinimu. Metalinės dalys turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu. Kėdės aukštis turi būti nereguliuojamas. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **7.** | **Pakabinama spintelė**  (550 mm x 220 mm, h - 620 mm +/-50 mm) |  | 40 vnt. | Spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės viduje turi būti 1 lentyna. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės durelės turi būti 20 mm didesnės už korpusą, kad būtų galima atidaryti dureles. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **8.** | **Pakabinama spintelė su veidrodžiu**  (550 mm x 220 mm, h - 620 mm  +/-50 mm) |  | 40 vnt. | Spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės viduje turi būti 1 lentyna. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės durelės turi būti 20 mm didesnės už korpusą, kad būtų galima atidaryti dureles. Ant durelių turi būti užklijuotas veidrodis. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **9.** | **Atvira spintelė maistui ruošti**  (1400 mm x 600 mm, h – 860 mm +/-50 mm) |  | 9 vnt. | Spintelės stalviršis turi būti dengtas HPL danga, atsparia drėgmei ir aukštai temperatūrai. Pati spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelė turi stovėti ant metalinių kojelių, kojelės turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu. Spintelės vidus turi būti perskirtas į du skyrius, kiekviename skyriuje po 1 lentyną. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **10.** | **Atvira spintelė skalbinių lankstymui**  (1400 mm x 600 mm, h – 860 mm +/-50 mm) |  | 2 vnt. | Spintelės stalviršis turi būti dengtas HPL danga, atsparia drėgmei ir aukštai temperatūrai. Pati spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelė turi stovėti ant metalinių kojelių, kojelės turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu. Spintelės vidus turi būti perskirtas į du skyrius, kiekviename skyriuje po 1 lentyną. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **11.** | **Veidrodis** |  | 22 vnt. | Veidrodis turi būti ≥ 60 cm pločio ir ≥180 cm ilgio. Storis ≥ 10 mm. Rėmeliai aplink veidrodžius nereikalingi. Veidrodis turi būti komplektuojamas su pakabinimo elementais. Galimi kabinimo variantai tiek vertikaliai tiek horizontaliai. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **12.** | **Lentyna knygoms**  (800 mm x 250 mm, h - 500 mm  +/-50 mm) |  | 192 vnt. | Lentyna turi būti gaminama iš ne plonesnio kaip 18 mm storio LMDP. Briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Lentynos nugarinė dalis turi būti iš MPP ar HDF. Tarpas tarp lentynų turi būti 400 mm. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Turi būti numatytas patikimas tvirtinimas prie sienos. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **13.** | **Uždara spinta 4-ių durų**  (2240 mm x 600 mm, h – 2200 mm +/-50 mm) |  | 40 vnt. | Uždara spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintą turi sudaryti keturi skyriai. Viename skyriuje turi būti 6 lentynos, kituose skyriuose po 2 lentynas (viena viršuje ir viena apačioje) ir kartelė rūbams pakabinti. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintos rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **14.** | **Uždara spinta 3-ių durų**  (1600 mm x 600 mm, h – 2200 mm +/-50 mm) |  | 36 vnt. | Uždara spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintą turi sudaryti trys skyriai. Viename skyriuje turi būti 6 lentynos, kituose skyriuose po 2 lentynas (viena viršuje ir viena apačioje) ir kartelė rūbams pakabinti. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintos rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **15.** | **Pastatoma atvira virtuvinė spintelė su įmontuotomis dujinėmis kaitlentėmis**  (1300 mm x 600 mm, h – 860 mm +/-50 mm) |  | 9 vnt. | Spintelės stalviršis turi būti dengtas HPL danga, atsparia drėgmei ir aukštai temperatūrai. **Į stalviršį turi būti įmontuotos 2 dujinės kaitlentės** (kaitlentė turi būti 4 kaitviečių, su ketaus grotelėmis, su integruota elektrine liepsnos uždegimo sistema, turinčią apsaugą nuo dujų nutekėjimo, atjungiančią dujų tiekimą užgesus liepsnai degikliuose). Pati spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelė turi stovėti ant reguliuojamų kojelių, kurios turi būti uždengtos LMD plokšte, kuri, esant reikalui, būtų lengvai nuimama. Spintelės vidus turi būti perskirtas į du skyrius, kiekviename skyriuje po 1 lentyną. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| **16.** | **Pastatoma virtuvinė spintelė su įmontuotomis plautuvėmis (su kranais ir sifonais)**  (1500 mm x 600 mm, h - 860 mm  +/- 50 mm) |  | 9 vnt. | Spintelė turi būti su 4 durelėmis. Spintelės stalviršis turi būti dengtas HPL danga, atsparia drėgmei ir aukštai temperatūrai. **Į stalviršį turi būti įmontuotos 2 nerūdijančio plieno plautuvės, kurios turi turėti nusausinimo plokštumą ir sumontuotus plautuvės kranus bei nuotekų sifonus**. Pati spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelė turi stovėti ant reguliuojamų kojelių, kurios turi būti uždengtos LMD plokšte, kuri, esant reikalui, būtų lengvai nuimama. Spintelės vidus turi būti perskirtas į du skyrius. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_